Техническое задание по звуковому оборудованию для выступления Rocket Band

Общие положения
Уважаемые организаторы! Нижеследующие требования являются обязательными для проведения концерта. В случае невыполнения условий данного райдера, менеджмент имеет право (по усмотрению Артиста) отменить выступление.

1.	Все оборудование на площадке должно быть в исправном состоянии, подключено, заземлено, настроено и готово к работе к моменту приезда артиста на саунд-чек. 
2.	Саундчек проводится в день выступление артиста. Среднее время на саундчек – 2 часа, при условии полной готовности площадки. Продолжительность саундчека зависит исключительно от качественного выполнения технического райдера со стороны организаторов. Если время затраченное на саундчек превышает 2 часа по вине местных технических служб или несоблюдении тех. условий, артист за дополнительное затраченное время на саундчек ответственности не несет.
3.	Присутствие профессионального звукоинженера от площадки или прокатной компании, выполняющей техническое обслуживание мероприятия, во время саундчека и выступления ОБЯЗАТЕЛЬНО!
4. Группа не несет ответственности за повреждение звуковой системы вследствие несоответствия заявленным требованиям по мощности и звуковому давлению. Система подвеса и электропитания должны соответствовать европейским стандартам безопасности!
PA.
Не менее трех полос (3-way). Акустическая система должна обеспечивать равномерное покрытие всего пространства зрительного зала в диапазоне частот 40-18000 Гц. с допустимым отклонением АЧХ +/-3 дБ в этом диапазоне. Акустическая система должна развивать звуковое давление не менее 110 dBA в центре партера. При таком давлении система должна работать в нормальном режиме, без перегрузок, искажений, клипинга. Предпочтительно использование следующих брендов: L'Acoustics, d&b Audiotechnik, Meyer Sound, EAW, Nexo, Martin Audio, JBL, Coda Audio, Adamson. Возможно использование других брендов по согласованию со звукорежиссером коллектива. Необходимо использовать системы подзвучки первых рядов (in-fill/front-fill). 
Сигналы на все компоненты акустической системы раздаются с матриц пульта. Все кабинеты, работающие от внешнего усиления, должны использоваться с рекомендуемыми усилителями, с коррекцией, установленной производителем.
Необходим акустический расчет. Без выполненного акустического расчета площадки, данный технический райдер считается не согласованным.



FOH. 
Allen&Heath dLive, SQ, Behringer X32, Yamaha CL5.
Мониторинг.
2 напольных монитора на авансцене для лид вокала в одну линию стерео
1 напольный монитор для бас гитары
Все кабинеты, имеющие возможность подключения в bi-amp режиме, должны работать именно в этом режиме. Все кабинеты, работающие от внешнего усиления, должны использоваться с рекомендуемыми усилителями, с коррекцией, установленной производителем.
Все мониторы, работающие в стерео-режиме: левый монитор со стороны левого портала.
3 комплекта IEM. Класс радиоканала не ниже Shure PSM900
1 аналоговый пультик для барабанщика

Беклайн. 
Лид вокал.
2 напольных монитора в 1 линию. 
Радио-микрофон Shure ULXD, SLXD. (Рассмотрим другие варианты.)
Прямая микрофонная стойка на круглом основании (блин) с держателем для радиомикрофона Shure. Стойка должна управляться одной рукой. (Тип – зажим). Примерное изображение стойки показано на рис. 1. Обратите внимание на конструкцию стойки. 
Радиосистема персонального мониторинга – IEM. Приемник должен обеспечивать стабильный прием радиосигнала на всем сценическом пространстве.

Барабаны.
Sonor, Yamaha, Mapex, Pearl, DW - стандартный сет. 
Бас-барабан: 22” 
Подвесной том: 10”
Напольный том: 16” (желательно на ножках) 
Hardware: 3-5 стоек под тарелки типа “журавль”; стойка под Hi-Hat с зажимом; стойка под малый барабан.
Стул для барабанщика на мощных ножках, регулируемый по высоте, ТОЛЬКО ВИНТОВОЙ.
Столик для ноутбука и мини-пульта!
Коврик под установку размером 2*2, ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Для малых площадок желателен Drum Shield (звукоизоляционный экран для ударной установки)!
На всех “тарелочных” стойках ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть пластиковые шайбы, фетровые или резиновые прокладки и закрутки для тарелок.
DI-BOX для ноутбука (один 2-х канальный или два одноканальных).
DrumFill (если площадка большая)

Бас.
Bass AMP: EBS,Markbass, Trace Elliot, Ampeg SVT, Fender, или Hughes&Kettner - от 300 Вт.
Радиосистема персонального мониторинга – IEM.
1 стойка для гитары.
2 Jack-Jack
1 di-box
1 стойка типа журавль
Вокальный микрофон Shure QLXD/ULXD/AD + Beta58, SE V7


Гитара 1.
Радиосистема персонального мониторинга – IEM.
1 стойка для гитары.
2 Jack-Jack
4 евро-розетки (Schuko), 220 V, 6A.
2 di-box


Электричество на площадке
Все оборудование музыкантов на сцене должно находиться на ОДНОЙ (!) электрической фазе. 




INPUT LIST
	#
	INPUT
	MIC
	NOTE

	1
	KICK IN
	Sennheiser e901, Shure Beta91
	Inner mic

	2
	KICK OUT
	Sennheiser e902, Shure Beta52
	Short boom

	3
	SnTop
	DPA 4099, Shure Beta98, Sennheiser e904.
	Clamp

	4
	SnBot
	DPA 4099, Shure Beta98, Sennheiser e904.
	Clamp

	5
	RTom
	DPA 4099, Shure Beta98, Sennheiser e904.
	Clamp

	6
	FTom
	DPA 4099, Shure Beta98, Sennheiser e904.
	Clamp

	7
	HH
	Neumann KM184, Sennheiser e914, Shure SM81
	Telescopic boom stand

	8
	OHL
	Shure SM81, Shure KSM32
	Telescopic boom stand

	9
	OHR
	Shure SM81, Shure KSM32
	Telescopic boom stand

	10
	Bass
	DI
	

	11
	GtrL
	DI
	

	12
	GtrR
	DI
	

	13
	BackVoc
	Shure QLXD/ULXD/AD + Beta58, SE V7
	Telescopic boom stand

	14
	LeadVoc
	Shure QLXD/ULXD/AD + Beta58, SE V7
	One hand adjust round base stand.

	15
	PBL
	DI
	

	16
	PBR
	DI
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	

	20
	
	
	

	21
	
	
	

	22
	
	
	

	23
	
	
	

	24
	
	
	

	25
	
	
	

	26
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





OUTPUT LIST
	#
	Output
	Note

	1
	VOX WEDGE L
	Stereo AUX/SEND

	2
	VOX WEDGE R

	3
	VOX IEM L
	Stereo AUX/SEND

	4
	VOX IEM R
	

	5
	Bass IEM L
	Stereo AUX/SEND

	6
	Bass IEM R
	 

	7
	GTR1 IEM L
	Stereo AUX/SEND

	8
	GTR1 IEM R
	 

	9
	DRUMS IEM L
	Stereo AUX/SEND

	10
	DRUMS IEM R
	 

	11
	Bass Wedge
	AUX/SEND

	12
	DrumFill
	AUX/SEND

	13
	
	         

	14
	
	 

	15
	
	

	16
	
	 

	17
18
	
	




STAGE PLAN

[image: Stage Plan of the Rocket Band2]



 По всем вопросам технического характера, связанных со звуком, убедительная просьба связаться со звукорежиссером коллектива.
Тимур - +79053061317
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